Ecology Report
INFORMATION ON AIR POLLUTION IN UMP JSC LOCATION, QUARTER 3, 2026
	Monitoring area
	Average quarterly content of the pollutants in the lowest atmospheric layer

	
	

	
	Beryllium (Ве)
	Alpha-active aerosol (AAA) activity concentration
	Hydrogen fluoride (HF)
	Nitrogen dioxide (NO2)

	UMP JSC protection area border 
	0,0087
	% MPC
	60,6
	% MPC
	15
	% MPC
	37,5
	% MPC

	Living area border
	0,0093
	% MPC
	60,6
	% MPC
	15
	% MPC
	34,0
	% MPC

	Living area
	0,0092
	% MPC
	63,6
	% MPC
	20
	% MPC
	35,0
	% MPC


Note: 
MPC – maximum permissible concentration (MPC) of the pollutants in the air
PAC – permissible activity concentration of alpha-active aerosols in the air.
INFORMATION ON ACTUAL EMISSIONS BY UMP JSC, QUARTER 3, 2026
	Pollutant
	State limit, tons
	Actual emissions in quarter 3, 2026, tons

	Beryllium (Ве)
	0,029
	0,00034

	Alpha-active aerosol (AAA) activity concentration
	4,57 GBq
	0,215 GBq

	Hydrogen fluoride (HF)
	1,99
	0,17

	Nitrogen dioxide (NO2)
	4,93
	0,22
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